**Burmistrz Gminy i Miasta Nisko**

**Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415648, fax (0-15) 8415630**

**http://www.nisko.pl e-mail: ankieta@nisko.pl**

ANKIETA DOSTĘPNOŚCI W RAMACH PROJEKTU MAPOWANIA

I DOSTOSOWANIA GMINY I MIASTA NISKO DO STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

**„Ankieta jest anonimowa”**

Punkty opisowe wypełniać **DRUKOWANYMI LITERAMI:**

**1.Opisywane miejsce** (zaznaczyć właściwe znakiem **„X”)**

1. przystanek komunikacji miejskiej, □ **tak**□ **nie**
2. przystanek komunikacji międzymiastowej, □ **tak**□ **nie**
3. parking dla osób z niepełnosprawnością (OzN), □ **tak**□ **nie**
4. przejście dla pieszych, □ **tak**□ **nie**
5. teren rekreacyjny, □ **tak**□ **nie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | zalew miejski, | □ | park miejski, | □ | siłownia terenowa, | □ | plac zabaw |

1. budynek użyteczności publicznej, □ **tak**□ **nie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | szkoła, | □ | urząd, | □ | dom kultury, |  |  |

**2. Adres** (dokładny opis: ulica, orientacyjny punkt przy np. budynku użyteczności publicznej, przystanku komunikacji miejskiej itp-):

*Uwagi ankietera:*

**3. Występujące bariery:**

1. na przystankach komunikacji miejskiej
* głębokość wiaty min, **150 cm,** □ **tak**□ **nie**
* siedziska z podłokietnikami, □ **tak**□ **nie**
* kontrastowe oznaczenia szklanych osłon wiaty, □ **tak**□ **nie**
* fakturowe oznaczenia nawierzchni, □ **tak**□ **nie**
* kontrastowe oznaczenie krawędzi peronu - kolor żółty, □ **tak**□ **nie**
* rozkład jazdy dla OzN na wysokości max: **90 cm -110 cm,** □ **tak**□ **nie**
* droga rowerowa koliduje z ruchem pasażerów (miejsce niebezpieczne), □ **tak**□ **nie**

*Uwagi ankietera:*

1. na przystankach komunikacji międzymiastowej
* głębokość wiaty min. **150 cm**, □ **tak**□ **nie**
* siedziska z podłokietnikami, □ **tak**□ **nie**
* kontrastowe oznaczenia szklanych osłon wiaty, □ **tak**□ **nie**
* Fakturowe Oznaczenia Nawierzchni, □ **tak**□ **nie**
* kontrastowe oznaczenie krawędzi peronu - kolor żółty, □ **tak**□ **nie**
* rozkład jazdy dla OzN na wysokości max: **90 cm -110 cm,** □ **tak**□ **nie**
* droga rowerowa koliduje z ruchem pasażerów (miejsce niebezpieczne). □ **tak**□ **nie**

*Uwagi ankietera:*

1. na miejscach parkingowo-postojowych:
* miejsca dla OzN, □ **tak**□ **nie**
* miejsce dla osób niepełnosprawnych płaskie w niebieskim kolorze wypełnienia, □ **tak**□ **nie**
* miejsca oznaczone, □ **tak**□ **nie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTYdM8rtvCygo-g0UZ34ZumdAAMq7xd82c1CaBJyy-W__4QrwVCZMbpDDps93k&usqp=CAc | D-18, |  | D-18a, |  | D-18b, |  |  |
|  | T-29, |  | P-24, |  | D-20, |  | P-18, |

* krawężnik obniżony do wysokości maks.: **2 cm**, □ **tak**□ **nie**
* miejsce ma wymiary: długość min. **5,0 m**, szerokość min. **3,6 m**, □ **tak**□ **nie**
* ilość miejsc parkingowych zgodna ze Standardami (patrz: tabela), □ **tak**□ **nie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Całkowita ilość stanowisk parkingowych** | **Minimalna ilość stanowisk postojowych** |
| 1 do 5 | ... |
| 6 do 15 | 1 |
| 16 do 40 | 2 |
| 40 do 100 | 3 |
| Powyżej 100 | 4% (ogólnej liczby stanowisk) |

*Uwagi ankietera:*

1. na przejściach dla pieszych:
* krawężnik obniżony do poziomu maks.: 2,0 cm, □ **tak**□ **nie**
* kontrastowe oznakowanie krawężnika (kolor: biały bądź żółty), □ **tak**□ **nie**
* fakturowe oznaczenia nawierzchniowe na chodnikach, □ **tak**□ **nie**

*Uwagi ankietera:*

1. na terenach rekreacyjnych (zalew miejski, park miejski, siłownie terenowe, place zabaw):
* miejsca parkingowe dla OzN, □ **tak**□ **nie**
* nawierzchnia równa i utwardzona, □ **tak**□ **nie**
* odległość pomiędzy miejscami odpoczynku 50 m - 200 m, □ **tak**□ **nie**
* obok ławki miejsce dla wózka inwalidzkiego szer. min. 90 cm, □ **tak**□ **nie**
* ławki z podłokietnikami, □ **tak**□ **nie**
* pomost umożliwiający dotarcie do linii brzegowej szer. min. 180 cm, □ **tak**□ **nie**
* pomost na przystani jest dostosowany do potrzeb OzN (szerokość pomostu
wynosi min. 240 cm, a długość min. 5 m, balustrady są na wysokości 110 cm
i 80 cm, krawędź pomostu ma kolor kontrastowy), □ **tak**□ **nie**
* toalety dostosowane dla OzN, □ **tak**□ **nie**
* przebieralnie i prysznice dostosowane dla OzN. □ **tak**□ **nie**

*Uwagi ankietera:*

1. w budynku użyteczności publicznej:
* podjazd dla OzN na wózkach, □ **tak**□ **nie**
* drzwi wejściowe o szerokości min. 90 cm, □ **tak**□ **nie**
* wysokość progu w drzwiach maks, wysokość: 2 cm, □ **tak**□ **nie**
* ciągi komunikacyjne o szerokości min.: 180 cm, □ **tak**□ **nie**
* oznakowania dla OzN, tabliczki i znaki informacyjne dla niewidomych □ **tak**□ **nie**
* toalety na parterze, dostosowane OzN □ **tak**□ **nie**
* winda □ **tak**□ **nie**
* podnośnik dla niepełnosprawnych □ **tak**□ **nie**

*Uwagi ankietera:*